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OPERATORIŲ PARINKIMO VIEŠOSIOMS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGOMS ĮRENGTI UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE   
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I.   BENDROSIOS NUOSTATOS

[bookmark: _Toc413141282]1.  Viešosios elektromobilių įkrovimo prieigų infrastruktūros paskirtis – sudaryti galimybes elektromobilių naudotojams sklandžiai ir nepertraukiamai vykdyti keliones Ukmergės rajono savivaldybėje, mažinant naftos produktų vartojimą transporto sektoriuje ir švelninant transporto poveikį aplinkai.
2.   Konkurso tikslas – parinkti operatorių (-us), kurie elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų grupėje nurodytų taškų adresais suprojektuotų, įrengtų nurodyto tipo ir galios elektromobilių įkrovimo prieigas bei teiktų elektromobilių įkrovimo paslaugas.
3.   Konkursas  24 elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietoms (lokacijoms) įrengti ir eksploatuoti yra skaidomas į 6 atskirų konkurso dalių, elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų grupės:
3.1.   I elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų grupė (Ukmergė, Siesikai, Užulėnis), į kurį  įeina 6 įprastinės galios ir 4 didelės galios įkrovimo prieigos po dvi prieigas ir dvi parkavimo (stovėjimo) vietas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ir CCS arba CHAdeMO nuolatinės srovės bendras grupės galingumas ne mažiau 532 kW:
1 lentelė. I grupės įkrovimo vietų informacija.

	Eil. Nr.
	Gyvenvietė
	Adresas (gatvė, nr.)
	Vietovės apibūdinimas
	Planuojamos (tikslintos) stotelės koordinatės LKS sistemoje -
	Įkrovimo  prieigų skaičius
	Įkrovimo prieigų tipas
	Bendra visų prieigų (stotelės) galia, ne mažiau (kW)
	Transformatorinės pastotės nuo kurios galimas pajungimas numeris
	Grupė

	4
	Ukmergė
	Deltuvos g.
	Pramogų parkas
	547621, 6123748
	2
	Įprastos galios
	44
	TR-14
	I

	5
	Ukmergė
	Deltuvos g.
	Pramogų parkas
	547621, 6123748
	2
	Didelės galios
	200
	TR-14
	I

	6
	Ukmergė
	Deltuvos g.
	Pramogų parkas (autobusams)
	547621, 6123748
	2
	Didelės galios
	200
	TR-14
	I

	20
	Siesikai
	Nepriklausomybės g. 8
	Kultūros centras, bažnyčia
	532143, 6128742
	2
	Įprastos galios
	44
	TR-S-117
	I

	21
	Užulėnis
	Dvaro g. 3
	A. Smetonos dvaras
	535600, 6143383
	2
	Įprastos galios
	44
	Tj-316
	I



[bookmark: _Hlk179442139]3.2.   II elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų grupė (Ukmergė, Deltuva, Vepriai), į kurį  įeina 8 įprastinės galios ir 3 didelės galios įkrovimo prieigos po dvi prieigas ir dvi parkavimo (stovėjimo) vietas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ir CCS arba CHAdeMO nuolatinės srovės bendras grupės galingumas ne mažiau 476 kW:
2 lentelė. II grupės įkrovimo vietų informacija.
	Eil. Nr.
	Gyvenvietė
	Adresas (gatvė, nr.)
	Vietovės apibūdinimas
	Planuojamos (tikslintos) stotelės koordinatės LKS sistemoje -
	Įkrovimo  prieigų skaičius
	Įkrovimo prieigų tipas
	Bendra visų prieigų (stotelės) galia, ne mažiau (kW)
	Transformatorinės pastotės nuo kurios galimas pajungimas numeris
	Grupė

	9
	Ukmergė
	Vilniaus g. 90C /  Miškų g. 27A
	Pivonijos kvartalo centras
	549438, 6123037
	4
	Įprastos galios
	88
	TR-80
	II

	18
	Vepriai
	Pergalės g. 1
	Seniūnija, bažnyčia
	536621, 6112855
	2
	Įprastos galios
	44
	TR-Uk-432
	II

	19
	Deltuva
	Vytauto g. 30
	Seniūnija
	542392, 6122813
	2
	Įprastos galios
	44
	TR-Uk-302 nuo KAS-816
	II

	29
	Ukmergė
	Kauno g. 11
	Ukmergės m. centras, turgus
	548304, 6123924
	3
	Didelės galios
	300
	TR-43
	II




3.3.   III elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų grupė (Ukmergė, Pabaiskas, Krikštėnai), į kurį  įeina 16 įprastinės galios ir 0 didelės galios įkrovimo prieigos po dvi prieigas ir dvi parkavimo (stovėjimo) vietas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ir CCS arba CHAdeMO nuolatinės srovės bendras grupės galingumas ne mažiau 352 kW:

3 lentelė. III grupės įkrovimo vietų informacija.
	Eil. Nr.
	Gyvenvietė
	Adresas (gatvė, nr.)
	Vietovės apibūdinimas
	Planuojamos (tikslintos) stotelės koordinatės LKS sistemoje -
	Įkrovimo  prieigų skaičius
	Įkrovimo prieigų tipas
	Bendra visų prieigų (stotelės) galia, ne mažiau (kW)
	Transformatorinės pastotės nuo kurios galimas pajungimas numeris
	Grupė

	7
	Ukmergė 
	S. Daukantog. 18
	UAB "Ukmergės butų ūkis"
	549256, 6125274
	2
	Įprastos galios
	44
	TR-99
	III

	10
	Ukmergė
	Antakalnio g. 58
	Pivonijos gyv. namų kvartalas
	549916, 6123263
	4
	Įprastos galios
	88
	MT-127
	III

	17
	Pabaiskas
	Pergalės g. 1
	Seniūnija
	548826, 6114966
	2
	Įprastos galios
	44
	TR-P-130
	III

	22
	Krikštėnai
	Beržų g. 1
	Kultūros centras, dvaras
	554769, 6109722
	2
	Įprastos galios
	44
	KT-P-921
	III

	24*
	Ukmergė
	Jaunimo g. 60
	Tankus daugiabučių gyvenamųjų namų užstatymas
	549716, 6123099
	4
	Įprastos galios
	88
	TR-84
	III

	25
	Ukmergė
	Dariaus ir Girėno g.
	Tankus daugiabučių gyvenamųjų namų užstatymas
	549590, 6122788
	2
	Įprastos galios
	44
	TR-56
	III



*pagal projektą (pridedamas)

3.4. IV elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų grupė (Ukmergė, Laušiai, Želva), į kurį  įeina 8 įprastinės galios ir 3 didelės galios įkrovimo prieigos po dvi prieigas ir dvi parkavimo (stovėjimo) vietas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ir CCS arba CHAdeMO nuolatinės srovės bendras grupės galingumas ne mažiau 476 kW:
4 lentelė. IV grupės įkrovimo vietų informacija.
	Eil. Nr.
	Gyvenvietė
	Adresas (gatvė, nr.)
	Vietovės apibūdinimas
	Planuojamos (tikslintos) stotelės koordinatės LKS sistemoje -
	Įkrovimo  prieigų skaičius
	Įkrovimo prieigų tipas
	Bendra visų prieigų (stotelės) galia, ne mažiau (kW)
	Transformatorinės pastotės nuo kurios galimas pajungimas numeris
	Grupė

	14
	Liaušiai
	Liepų g. 2
	Kultūtos centras
	563128, 6120419
	2
	Įprastos galios
	44
	KT-P-825
	IV

	16
	Želva
	J. Vaišučio g. 1
	Kultūros centras
	569863, 6121000
	2
	Įprastos galios
	44
	TR-Ž-218
	IV

	23*
	Ukmergė
	Antakalnio g. 
	Ukmergės Šilo progimnazija, daugiabučių gyvenamųjų namų užstatymas
	550442, 6122912
	4
	Įprastos galios
	88
	TR-82
	IV

	28*
	Ukmergė
	Gruodžio 17-osios g. 52
	Ukmergės miesto stadionas
	549807, 6124233
	3
	Didelės galios
	300
	TR-38
	IV



*pagal projektą (pridedamas)

3.5. V elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų grupė (Ukmergė, Taujėnai, Vidiškiai, Žemaitkiemis), į kurį  įeina 16 įprastinės galios ir 0 didelės galios įkrovimo prieigos po dvi prieigas ir dvi parkavimo (stovėjimo) vietas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ir CCS arba CHAdeMO nuolatinės srovės bendras grupės galingumas ne mažiau 352 kW:
5 lentelė. V grupės įkrovimo vietų informacija.

	Eil. Nr.
	Gyvenvietė
	Adresas (gatvė, nr.)
	Vietovės apibūdinimas
	Planuojamos (tikslintos) stotelės koordinatės LKS sistemoje -
	Įkrovimo  prieigų skaičius
	Įkrovimo prieigų tipas
	Bendra visų prieigų (stotelės) galia, ne mažiau (kW)
	Transformatorinės pastotės nuo kurios galimas pajungimas numeris
	Grupė

	11
	Taujėnai
	Šviesos g. 2
	Dvaras
	548156, 6140354
	2
	Įprastos galios
	44
	MT-Tj-107
	V

	12
	Vidiškiai
	Ukmergės g. 23
	Seniūnija
	554907, 6130557
	2
	Įprastos galios
	44
	TR-V-208
	V

	13
	Žemaitkiemis
	Dariaus ir Girėno g. 15 / Ežero g. 2
	Seniūnija / Bažnyčia
	561985, 6130379
	2
	Įprastos galios
	44
	MT-V-311
	V

	31
	Ukmergė
	Veterinarijos g. 8A
	Tankus daugiabučių gyvenamųjų namų užstatymas
	549944, 6125232
	4
	Įprastos galios
	88
	TR-41
	V

	36*
	Ukmergė
	Anykščių g. 3A/ 25
	Tankus daugiabučių gyvenamųjų namų užstatymas
	549748, 6125223
	4
	Įprastos galios
	88
	MT-25
	V

	38
	Ukmergė
	Maironio g. 2
	Aikštelėje šalia mokyklų, gyv.namų
	548858, 6124557
	2
	Įprastos galios
	44
	TR-18
	V


*pagal projektą (pridedamas)


3.6.  VI elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų grupė (Ukmergė), į kurį  įeina 8 įprastinės galios ir 2 didelės galios įkrovimo prieigos po dvi prieigas ir dvi parkavimo (stovėjimo) vietas kiekviename taške, pasirinktinai įrengiant jungtis tipo Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės ir CCS arba CHAdeMO nuolatinės srovės bendras grupės galingumas ne mažiau 376 kW:
6 lentelė. VI grupės įkrovimo vietų informacija.
	Eil. Nr.
	Gyvenvietė
	Adresas (gatvė, nr.)
	Vietovės apibūdinimas
	Planuojamos (tikslintos) stotelės koordinatės LKS sistemoje -
	Įkrovimo  prieigų skaičius
	Įkrovimo prieigų tipas
	Bendra visų prieigų (stotelės) galia, ne mažiau (kW)
	Transformatorinės pastotės nuo kurios galimas pajungimas numeris
	Grupė

	33
	Ukmergė
	Vytauto g. 111
	Ukmergės autobusų parkas
	550227, 6125193
	2
	Didelės galios
	200
	TR-77; MT-126
	VI

	34
	Ukmergė
	Vytauto g. 111
	Ukmergės autobusų parkas
	550227, 6125193
	8
	Įprastos galios
	176
	TR-77; MT-126
	VI



4.   Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinus konkurso rezultatus bus sudaryta sutartis dėl elektromobilių įkrovimo prieigų projektavimo, įrengimo ir eksploatavimo elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų   grupėje  nurodytuose taškuose.         
5.  Elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo paslaugos turės būti teikiamos laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių elektromobilių krovos organizavimą, reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, reglamentuojančių elektromobilių krovos tvarką.
6.  Elektromobilių  įkrovimo  ir eksploatavimo  paslaugų  teikimo  pradžia  visuose elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų grupėje nurodytuose taškuose numatoma  ne  vėliau  kaip  po 350 (trijų šimtų penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo datos. Tiksli data bus nustatyta sudarant Paslaugų sutartis su operatoriais, kurie bus pripažinti atitinkamos konkurso dalies nugalėtojais.  
7.  Sutarties terminas – 10 metų (į sutarties terminą įskaitomas 6 punkte nurodytas laikotarpis). Sutarties terminas galės būti pratęstas dar vieną kartą ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui.
8.  Elektromobilių įkrovimo įkainiai ir jų dydžiai  Operatoriui bus  nustatyti vadovaujantis elektromobilių  įkrovimo  ir eksploatavimo  paslaugų  teikimo sutarties   nustatyta tvarka (Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo Ukmergės rajono savivaldybės viešojoje teritorijoje įrengimo ir eksploatavimo sutarties forma).         
9.  Reikalavimai Operatoriui, teikiamų paslaugų kokybei ir elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietoms numatyti šios techninės specifikacijos II – V dalyse.
10. Visose elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų grupėse nurodytose lokacijose turės būti sumontuotos konkurso dokumentuose ne mažesnės kaip nurodytos galios elektromobilių įkrovimo prieigų stotelės. Už elektromobilių įkrovimo prieigų projektavimą, elektromobilių įkrovimo stotelių įsigijimą, sumontavimą ir tinkamą naudojimą atsakingas Operatorius.
  
II.  REIKALAVIMAI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ PROJEKTAVIMUI

11.    Projektai rengiami vadovaujantis:
11.1. Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 
11.2. Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą.
11.3. Rengiant projektą vadovautis šia technine specifikacija,  Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais.
11.4. Projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra, galiojančio detaliojo plano sprendiniais. Projekto sprendiniai, pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto sudedamųjų dalių neturi prieštarauti vieni kitiems. Prie konkurso yra pridėti jau parengti statybos projektai kur Ukmergės savivaldybė yra numačiusi elektromobilių krovimo vietas. 
11.5. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darbų ir technologijų kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklėse  https://statai.lt/ Turi būti vadovaujamasi aktualiomis taisyklių redakcijomis.
12.  Projektas turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 305/2011 (su pakeitimais) nustatytus esminius statinių reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.
13.  Elektromobilių įkrovimo stotelės įrengiamos įgyvendinant Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ įgyvendinimo“ ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. 7-126 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės iki 2030 metų numatomų įrengti viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo ” ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.947 straipsnio nuostatomis.
14. Projektuotojas pagal gautas prisijungimo sąlygas turi parengti techninį projektą numatant dvi numatytos galios krovimo vietas, numatant gatvės ženklinimo, pamato įrengimo sprendinius. Konkurso nugalėtojas gali pasirinkti, ar naudoti esamas automobilių parkavimo (statymo) vietas ar įrengti (sukurti) naujas parkavimo (stovėjimo) vietas. Pilnas dangos atstatymas (pakeitimas) nauja sustiprinta danga (asfaltas arba trinkelės) prilyginamas naujos vietos įrengimui ir vertinamas papildomais balais. Esant poreikiui, projektuotojas turi gauti reikalingus suderinimus projekto sprendiniams bei statybą leidžiantį dokumentą.
15.  Projekte turi būti suprojektuota visa pilnaverčiam statinio eksploatavimui reikalinga infrastruktūra: lauko inžineriniai tinklai, gerbūvio sutvarkymo darbai, kelio inžineriniai statiniai, ženklinimas,  kiti krovimo stotelei aptarnauti reikalingi sprendiniai bei pritaikymas universaliam dizainui (įrengiant naujai sukurtuose parkavimo vietose arba pilnai atnaujinat sustiprintą dangą).
16. Suderinti Projektinius pasiūlymus su Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotu savivaldybės administracijos valstybės tarnautoju, atlikti visuomenės informavimą STR 1.04.04:2017 VIII. Skyriaus nustatyta tvarka.
17. Projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai.
18.  Konkurso laimėtojas privalo savo jėgomis gauti visus būtinus leidimus, sąlygas ir derinimus. Esant nepagrįstiems reikalavimams išduodant būtinus leidimus, sąlygas ir derinimus, konkurso laimėtojas privalo informuoti apie tai Ukmergės rajono savivaldybės administraciją

III. REIKALAVIMAI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGAI

19. Visos sistemos dalys, įskaitant valdiklį, jutiklių sąsajas, ryšio įrenginį, ir kitą reikalingą įrangą, turi būti patalpintos į hermetišką spintą, apsaugančią nuo kritulių, drėgmės, dulkių, vabzdžių ir atitinkančią mažiausiai IP-54 apsaugos klasę. Elektromobilių įkrovimo prieigos korpusas turi būti atsparus korozijai ir agresyviai aplinkai.
20. Elektromobilių įkrovimo prieiga turi atitikti šiuos įkrovimo reikalavimus ir standartus arba lygiaverčius:   
20.1.  didesnės kaip 22 kW, bet ne didesnės kaip 49 kW vidutinės galios  elektromobilių įkrovimo prieigų vietose – jungtys tipo Type-2 kintamos srovės elektromobilių įkrovimo prieigų vietose arba įrengiant jungtis Combo-2 ir CHAdeMO nuolatinės srovės;  
20.2. didesnės kaip 49 kW, bet ne didesnės kaip 149 kW didelės galios elektromobilių įkrovimo prieigų vietose – jungtys tipo  CCS arba CHAdeMO nuolatinės srovės:
21. Elektromobilių įkrovimo prieiga privalo turėti galimybę vienu metu įkrauti du elektromobilius, užtikrinant ir dinamiškai valdant ne mažesne negu nurodytą krovimo galią.
[bookmark: _Hlk503863875]22. Elektromobilių įkrovimo prieigos valdymas turi būti vykdomas lietimui jautriu ekranu arba tam skirtais „antivandaliniais“ mygtukais su laisvai prieinamu avariniu išjungimo mygtuku arba nemokama mobiliąja telefono aplikacija.
23. Elektromobilių įkrovimo prieigą atsparumo klasė smūgiams ne mažiau kaip IK10.
24. Spintoje turi būti sumontuota ryšio įranga skirta 24 val. per parą stebėti įrenginio veikimui, jo administravimui.
25. Elektromobilių įkrovimo prieigos viduje arba šalia turi būti  įdiegtas atsiskaitomųjų išankstinio mokėjimo identifikacinių kortelių ar kitų elektroninių atsiskaitymų už paslaugas įrenginys.
26. Elektromobilių įkrovimo prieigos spinta turi apsaugoti sistemą nuo nesankcionuoto priėjimo į elektromobilių įkrovimo prieigos vidų. Visų tiekiamų įrenginių spintos turi būti rakinamos raktu. Negali būti naudojamas universalūs užraktų tipai (pavyzdžiui, trikampis raktas).
27.  Konkurso laimėtojas privalo visas naujai įrengtas elektromobilių įkrovimo prieigas įregistruoti Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinėje sistemoje https://ev.lakd.lt/, o kiekviena naujai įrengta elektromobilių įkrovimo prieigai privalo turėti unikalius identifikacinius kodus.
28.   Pastatymo tipai: pastatoma ant tvirto pagrindo.
[bookmark: _Toc413141380]29.    Aplinkos sąlygos:
29.1.  Visi lauke montuojami įrenginiai turi būti suprojektuoti ir pagaminti veikti žemiau nurodytų minimalių aplinkos sąlygų ribose (jeigu reikalavimuose atskirai įrangai nenurodyta kitaip);
 29.2. įranga,  turi būti suprojektuota ir pagaminta veikti Lietuvos Respublikos klimatinėje zonoje; 
Lentelė 1. Aplinkos sąlygos.
	Eil. Nr.
	Aplinkos sąlygos
	Įrenginių veikimo ribos

	1. 
	Elektromagnetinė ir elektrostatinė sauga
	Standartinė

	2. 
	Emisijos (radijo trikdžiai)
	CISPR 22 klasė B (EN 55022 arba lygiavertis)

	3. 
	Atsparumas radijo bangų poveikiui
	IEC 61000-4-3 (arba lygiavertis)

	4. 
	Atsparumas elektros iškrovoms
	IEC 61000-4-4 (arba lygiavertis)

	5. 
	Atsparumas statinei elektrai
	IEC 61000-4-2 (arba lygiavertis)

	6. 
	Atsparumas radijo bangų indukcijai
	IEC 61000-4-6 (arba lygiavertis)

	7. 
	Veikimo laikas
	24 val. per parą 7 paras per savaitę 365 dienas per metus



IV. ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGOS OPERATORIAUS FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖS

30.   Operatorius turi užtikrinti įkrovimo prieigos funkcionavimą ir elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūros sistemos palaikymą, kuris apima:
30.1  sistemos ir mokesčių administravimą, jeigu tokie taikomi;
30.2.  sistemos integraciją į vieningą Ukmergės rajono gatvių infrastruktūros tinklą arba nacionalinį elektromobilių įkrovimo infrastruktūrų tinklą;
30.3.  apmokėjimo ir vartotojų identifikavimo aplinką;
30.4.  techninės įrangos pogarantinį aptarnavimą;
30.5.  operatorius turi užtikrinti vartotojų aptarnavimą, kuris apima:
30.6.  duomenų pateikimą apie viešąsias įkrovimo prieigas, jų geografinę vietą ir technines charakteristikas, kurie būtų pasiekiami prie visų elektromobilių įkrovimo prieigų ir atviroje duomenų bazėje;
30.7  vartotojų aptarnavimą telefonu 24 valandas per parą, 7 dienas į savaitę;
30.8.  skubų įrangos taisymą ir kitus būtinus darbus, reikalingus užtikrinti kokybiškam įkrovimo paslaugos teikimui 24 valandas per parą, 7 dienas į savaitę;
30.9.  techninę pagalbą vartotojams 24 valandas per parą, 7 dienas į savaitę, kai dėl techninio sutrikimo neveikia įkrovimo stotelė, o vairuotojas nebegali sava eiga pasiekti kitos artimiausios įkrovimo stotelės (išskyrus atvejus kai įkrovimo stotelė neveikia dėl ESO kaltės).
31.  Operatorius turi užtikrinti draudimo, elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūros palaikymo ir aptarnavimo sąnaudų dengimą.
32.  Operatorius turi užtikrinti vienodas naudojimosi sąlygas visiems vartotojams.

V.  ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGOS NAUDOJIMOSI TVARKA

33.  Elektromobilių įkrovimo stotele gali naudotis tik registruoti/identifikuoti vartotojai, kurių identifikavimas vykdomas RFID kortelėmis, mobiliuoju telefonu arba kitu Operatoriaus nustatytu būdu. Kortelės išduodamos Operatoriaus Klientų aptarnavimo centruose arba kitose oficialiose kortelių išdavimo vietose, nurodytose Operatoriaus interneto svetainėje.
34.  Stotele gali naudotis visi elektra varomų ir įkraunamų automobilių vairuotojai (valdytojai).
35.  Elektromobilio įkrovimo vartotojo prieigą prie įkrovimo stotelės suteikia Operatorius, užtikrindamas būdą, kuriuo būtų registruotas/identifikuotas automobilio vairuotojas (valdytojas) ir jis galėtų susimokėti už suteiktą paslaugą, tame tarpe atsiskaitant bankine kortele.  
36.  Vienam elektromobiliui suteikiama viena vartotojo prieiga.
37.     Krovimo kabelis turi būti originalus, atitikti visus saugos ir kokybės reikalavimus.
38.  Vartotojas yra atsakingas už tinkamą elektromobilių įkrovimo stotelių ir įkrovimo kabelio naudojimą. Nustačius pažeidimus vartotojas privalo atlyginti padarytą žalą  dėl netinkamo krovos stotelės naudojimo ar sugadinimo. 
39.  Vartotojas dėl techninio elektromobilio įkrovimo stotelės sutrikimo, negalėdamas pasinaudoti elektromobilio įkrovimo paslauga, apie tai turi informuoti elektromobilių įkrovimo vietose Operatoriaus nurodytu telefono numeriu.


